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Технические характеристики
Мощность номинальная, кВт
1,6
Мощность максимальная, кВт
1,7
Напряжение, В
220
Частота, Гц
50
Род тока
переменный однофазный
Марка двигателя
SH80C
Ёмкость бака, л
3,5
Время работы на 50% от мощности, ч
4
Пуск
ручной
Габариты, (ДхШхВ), мм
467x274x407
Масса, кг
16
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