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	Технические характеристики

	Мощность номинальная, кВт
	5,0

	Мощность максимальная, кВт
	5,5

	Напряжение, В
	220

	Частота, Гц
	50

	Род тока
	переменный однофазный

	Марка двигателя
	AP190F

	Ёмкость бака, л
	25

	Время работы на 50% от мощности, ч
	9,5

	Пуск
	эл. старт

	Габариты, (ДхШхВ), мм
	700x526x580

	Масса, кг
	80

	Комплект колес
	есть

	Терминал для подключения АВР
	есть
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