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БЕНЗОГЕНЕРАТОР
ENERGO E20000EAX-3



	Технические характеристики

	Мощность номинальная, кВт
	17,0

	Мощность максимальная, кВт
	18,0

	Напряжение, В
	220 / 380

	Частота, Гц
	50

	Род тока
	переменный трехфазный

	Марка двигателя
	SV1000

	Ёмкость бака, л
	60

	Время работы на 100% от мощности, ч
	7,5

	Пуск
	эл. старт

	Габариты, (ДхШхВ), мм
	900x620x850

	Масса, кг
	225

	Комплект колес
	есть

	Терминал для подключения АВР
	есть
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