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Мощность: 3 кВт


	Технические характеристики

	Номинальная мощность, кВА / кВт
	3,0 / 3,0

	Род тока
	однофазный переменный

	Номинальное напряжение, В
	230

	Номинальная частота, Гц
	50

	Коэффициент мощности (cos φ)
	1

	
Двигатель
	4-тактный двигатель воздушного охлаждения с верхним положением распредвала
ROBIN EX21DF

	Способ запуска двигателя
	ручной

	Топливо
	бензин АИ-92

	Ёмкость топливного бака, л
	15

	Частота вращения, об/мин
	3000

	Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч
	0,85

	Генератор
	синхронный LINZ SP10SD

	Розетки отбора мощности
	1 ф.16 А — 2 шт.

	Габаритные размеры, мм:
	600х410х460

	Масса, кг
	38
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