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БЕНЗОГЕНЕРАТОР
EB7.0/230-R












Мощность: 7 кВА


	Технические характеристики

	Номинальная мощность, кВт
	7

	Род тока
	однофазный переменный

	Номинальное напряжение, В
	230

	Номинальная частота, Гц
	50

	Коэффициент мощности (cos φ)
	1

	
Двигатель
	4-тактный двигатель воздушного охлаждения с верхним положением распредвала
ROBIN EX40DF

	Способ запуска двигателя
	ручной

	Топливо
	бензин АИ-92

	Ёмкость топливного бака, л
	6

	Частота вращения, об/мин
	3000

	Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч
	2,0

	Генератор
	синхронный LINZ E1C10MI

	Розетки отбора мощности
	1 ф.16 А — 1 шт.; 1 ф.32 А — 1 шт.

	Габаритные размеры, мм:
	835х550х540

	Масса, кг
	79
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