	



























Мощность: 7 кВАБЕНЗОГЕНЕРАТОР
EB7.0/400-RE


Внимание!
Агрегат АКБ
не комплектуется!
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	Технические характеристики

	Номинальная мощность, кВА / кВт
	7,0 / 5,6

	Род тока
	трёхфазный переменный

	Номинальное напряжение, В
	230 / 400

	Номинальная частота, Гц
	50

	Коэффициент мощности (cos φ)
	0,8

	
Двигатель
	4-тактный двигатель воздушного охлаждения с верхним положением распредвала ROBIN EX40DS

	Способ запуска двигателя
	ручной / электростартер

	Топливо
	бензин АИ-92

	Ёмкость топливного бака, л
	7

	Частота вращения, об/мин
	3000

	Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч
	2,0

	Генератор
	синхронный LINZ E1S10MH

	Розетки отбора мощности
	1 ф.16 А — 1 шт.; 3 ф. 16 А — 1 шт.

	Габаритные размеры, мм:
	835х550х540

	Масса, кг
	83
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