











Мощность: 7 кВА


СВАРОЧНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР EB7.0/230- W220AC-REТехнические характеристики
Номинальная мощность, кВА
7,0
Род тока
однофазный переменный
Номинальное напряжение, В
230
Номинальная частота, Гц
50
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)
1
Двигатель
Robin EX 40
Сварочный ток, А
~ 220
Способ запуска двигателя
ручной/электростартер
Топливо
бензин
Емкость топливного бака, л
6,1
Емкость масляной системы, л
1,1
Частота вращения, об/мин
3000
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч
2,0
Генератор
синхронный Linz E1C10M I
Розетки отбора мощности / количество
16А / 1 шт.
32А / 1 шт.
Масса, кг
91
Габаритные размеры, мм:
835х550х595
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