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Очень хорошо подходит для строительных организаций
· Сварочный ток: постоянный. Диаметр электрода: 4 мм
Технические характеристики:
	Сварочный ток, А
	постоянный, 220

	Диаметр электрода, мм
	4.0

	Мощность однофазная, кВА
	2.8

	Мощность трехфазная, кВА
	6.5

	Напряжение, В
	220/380

	Частота, Гц
	50

	Марка двигателя
	Robin EX40

	Емкость бака, л
	7.0

	Расход топлива, л/ч
	2.3

	Пуск
	ручной

	Габариты, ( ДхШхВ ) мм
	835 x 550 x 595

	Масса, кг
	92
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