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Технические характеристики
Мощность номинальная, кВт
1,1
Мощность максимальная, кВт
1,2
Напряжение, В
220
Частота, Гц
50
Род тока
переменный однофазный
Марка двигателя
SH60B
Ёмкость бака, л
2
Время работы на 50% от мощности, ч
4,5
Пуск
ручной
Габариты, (ДхШхВ), мм
430x252x400
Масса, кг
12
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