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БЕНЗОГЕНЕРАТОР
ENERGO E15000EАХ



	Технические характеристики

	Мощность номинальная, кВт
	12,0

	Мощность максимальная, кВт
	13,0

	Напряжение, В
	230

	Частота, Гц
	50

	Род тока
	переменный однофазный

	Марка двигателя
	SV750

	Е:мкость бака, л
	60

	Время работы на 100% от мощности, ч
	7,5

	Пуск
	эл. старт

	Габариты, (ДхШхВ), мм
	770x600x800

	Масса, кг
	180

	Комплект колес
	есть

	Терминал для подключения АВР
	есть
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